# Додаток 3

|  |
| --- |
| до Правил приймання стічних вод  до систем централізованого  водовідведення м. Бахмут  (підпункт 4 пункту 4.1 розділу IV) |

**Допустимий вміст важких металів в осадах стічних вод,**

**що можуть використовуватися як органічні добрива**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Важкий метал | Орієнтовна ефективність видалення важкого металу на КОС, Кв | Максимально допустимий вміст важкого металу в осадах КОС, г/т сухої речовини |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стронцій | 0,14 | 300 |
| 2 | Свинець | 0,5 | 750 |
| 3 | Ртуть | 0,6 | 15 |
| 4 | Кадмій | 0,6 | 30 |
| 5 | Нікель | 0,5 | 200 |
| 6 | Хром (3  +) | 0,5 | 750 |
| 7 | Марганець | - | 2000 |
| 8 | Цинк | 0,3 | 2500 |
| 9 | Мідь | 0,4 | 1500 |
| 10 | Кобальт | 0,5 | 100 |
| 11 | Залізо | 0,5 | 25000 |